|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | その他の家庭機器用変圧器 (Other household appliance transformers) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格１次電圧 (Rated primary voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格２次電圧 (Rated secondary voltage) | | (1) ７Ｖ以下のもの (7V or less)  (2) ７Ｖを超え15Ｖ以下のもの (Exceeding 7V, and less than or equal to 15V)  (3) 15Ｖを超え25Ｖ以下のもの (Exceeding 15V, and less than or equal to 25V)  (4) 25Ｖを超え50Ｖ以下のもの (Exceeding 25V, and less than or equal to 50V)  (5) 50Ｖを超え100Ｖ以下のもの (Exceeding 50V, and less than or equal to 100V)  (6) 100Ｖを超え200Ｖ以下のもの (Exceeding 100V, and less than or equal to 200V)  (7) 200Ｖを超えるもの (Exceeding 200V) | |
|  | | ２次側の定格容量 (Rated secondary capacity) | | (1) ５VA以下のもの (5VA or less)  (2) ５VAを超え10VA以下のもの (Exceeding 5VA, and less than or equal to 10VA)  (3) 10VAを超え15VA以下のもの (Exceeding 10VA, and less than or equal to 15VA)  (4) 15VAを超え20VA以下のもの (Exceeding 15VA, and less than or equal to 20VA)  (5) 20VAを超え30VA以下のもの (Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA)  (6) 30VAを超え40VA以下のもの (Exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA)  (7) 40VAを超え50VA以下のもの (Exceeding 40VA, and less than or equal to 50VA)  (8) 50VAを超え60VA以下のもの (Exceeding 50VA, and less than or equal to 60VA)  (9) 60VAを超え70VA以下のもの (Exceeding 60VA, and less than or equal to 70VA)  (10) 70VAを超え80VA以下のもの (Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA)  (11) 80VAを超え90VA以下のもの (Exceeding 80VA, and less than or equal to 90VA)  (12) 90VAを超え100VA以下のもの (Exceeding 90VA, and less than or equal to 100VA)  (13) 100VAを超え200VA以下のもの (Exceeding 100VA, and less than or equal to 200VA)  (14) 200VAを超え300VA以下のもの (Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA)  (15) 300VAを超え400VA以下のもの (Exceeding 300VA, and less than or equal to 400VA)  (16) 400VAを超えるもの (Exceeding 400VA) | |
|  | | 定格周波数 (Rated frequency) | | (1) 50Hzのもの (50Hz)  (2) 60Hzのもの (60Hz) | |
|  | | 器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限る。） (Body switch (limited to those used for turning the main circuit on and off.)) | | (1) あるもの (With switch)  (2) ないもの (Without switch) | |
|  | | 器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch) | | (1) タンブラー式のもの (Tumbler type)  (2) 押しボタン式のもの (Push button type)  (3) ロータリー式のもの (Rotary type)  (4) その他のもの (Others) | |
|  | | 器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact materials) | | (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy)  (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 入力側接続の方式 (Method of primary connection) | | (1) 端子のもの (Terminal)  (2) 差込み形のもの (Plug-in)  (3) コードセット利用のもの (Appliance inlet)  (4) その他のもの (Others) | |
|  | | ２次巻線の数 (Number of secondary windings) | | (1) １のもの (One)  (2) ２以上のもの (Two or more) | |
|  | | ２次巻線の中間口出し (Secondary winding intermediate lead wires) | | (1) あるもの (With intermediate lead wire)  (2) ないもの (Without intermediate lead wire) | |
|  | | 絶縁性充てん物 (Insulating filler materials) | | (1) あるもの (With insulating filler materials)  (2) ないもの (Without insulating filler materials) | |
|  | | １次巻線及び２次巻線の結合の方式 (Method of linking primary winding and secondary winding) | | (1) 単巻型のもの (Single winding type)  (2) 絶縁型のもの (Insulated type) | |
|  | | 回路の保護機構 (Circuit protection device) | | (1) あるもの (With circuit protection device)  (2) ないもの (Without circuit protection device) | |
|  | | 外郭の材料 (Outer case materials) | | (1) 金属のもの (Metal)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 巻線の絶縁の種類 (Winding insulation class) | | (1) Ａ種のもの (Class A)  (2) Ｅ種のもの (Class E)  (3) Ｂ種のもの (Class B)  (4) Ｆ種のもの (Class F)  (5) Ｈ種のもの (Class H)  (6) その他のもの (Others) | |
|  | | 使用場所 (Place for use) | | (1) 屋外のもの (Outdoors)  (2) 屋内であつて金属製ボックス内のもの (Indoor use inside metal box)  (3) その他のもの (Others) | |