|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | アイスクリームフリーザー (Electric ice cream freezers) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 電動機の定格消費電力 (Rated input of electric motor) | | (1) 30Ｗ以下のもの (30W or less)  (2) 30Ｗを超え40Ｗ以下のもの (Exceeding 30W, and less than or equal to 40W)  (3) 40Ｗを超え50Ｗ以下のもの (Exceeding 40W, and less than or equal to 50W)  (4) 50Ｗを超え60Ｗ以下のもの (Exceeding 50W, and less than or equal to 60W)  (5) 60Ｗを超え70Ｗ以下のもの (Exceeding 60W, and less than or equal to 70W)  (6) 70Ｗを超え80Ｗ以下のもの (Exceeding 70W, and less than or equal to 80W)  (7) 80Ｗを超え90Ｗ以下のもの (Exceeding 80W, and less than or equal to 90W)  (8) 90Ｗを超え100Ｗ以下のもの (Exceeding 90W, and less than or equal to 100W)  (9) 100Ｗを超え200Ｗ以下のもの (Exceeding 100W, and less than or equal to 200W)  (10) 200Ｗを超え300Ｗ以下のもの (Exceeding 200W, and less than or equal to 300W)  (11) 300Ｗを超え400Ｗ以下のもの (Exceeding 300W, and less than or equal to 400W)  (12) 400Ｗを超え500Ｗ以下のもの (Exceeding 400W, and less than or equal to 500W)  (13) 500Ｗを超えるもの (Exceeding 500W) | |
|  | | 容器と本体との分離 (Container and body) | | (1) できるもの (Detachable)  (2) できないもの (Non-detachable) | |
|  | | 定格周波数 (Rated frequency) | | (1) 50Hzのもの (50Hz)  (2) 60Hzのもの (60Hz) | |
|  | | 定格時間 (Rated time) | | (1) 30分以下の短時間定格のもの (Short time rated, thirty minutes or less)  (2) 30分を超える短時間定格のもの (Short time rated, exceeding thirty minutes)  (3) 連続定格のもの (Continuous rated) | |
|  | | 冷却装置 (Cooling device) | | (1) あるもの (With cooling device)  (2) ないもの (Without cooling device) | |
|  | | 電動機の種類 (Type of motor) | | (1) 分相始動誘導電動機のもの (Split phase starting induction motor)  (2) コンデンサー始動誘導電動機のもの (Capacity-start induction motor)  (3) コンデンサー誘導電動機のもの (Capacity-run induction motor)  (4) くま取りコイル誘導電動機のもの (Shaded-pole induction motor)  (5) 整流子電動機のもの (Commutator motor)  (6) その他のもの (Others) | |
|  | | 電動機の極 (Number of motor poles) | | (1) ２極のもの (Two poles)  (2) ４極のものFour poles)  (3) ６極のもの (Six poles)  (4) ８極以上のもの (Eight or more poles) | |
|  | | 電動機の巻線の絶縁の種類 (Motor winding insulation class) | | (1) Ａ種のもの (Class A)  (2) Ｅ種のもの (Class E)  (3) Ｂ種のもの (Class B)  (4) Ｆ種のもの (Class F)  (5) Ｈ種のもの (Class H)  (6) その他のもの (Others) | |
|  | | 電熱装置 (Electric heating device) | | (1) あるもの (With heating device)  (2) ないもの (Without heating device) | |
|  | | 電熱装置の定格消費電力 (Rated input of electric heating device) | | (1) 100Ｗ以下のもの (100W or less)  (2) 100Ｗを超え200Ｗ以下のもの (Exceeding 100W, and less than or equal to 200W)  (3) 200Ｗを超え300Ｗ以下のもの (Exceeding 200W, and less than or equal to 300W)  (4) 300Ｗを超え400Ｗ以下のもの (Exceeding 300W, and less than or equal to 400W)  (5) 400Ｗを超え500Ｗ以下のもの (Exceeding 400W, and less than or equal to 500W)  (6) 500Ｗを超え600Ｗ以下のもの (Exceeding 500W, and less than or equal to 600W)  (7) 600Ｗを超え700Ｗ以下のもの (Exceeding 600W, and less than or equal to 700W)  (8) 700Ｗを超え800Ｗ以下のもの (Exceeding 700W, and less than or equal to 800W)  (9) 800Ｗを超え900Ｗ以下のもの (Exceeding 800W, and less than or equal to 900W)  (10) 900Ｗを超えるもの (Exceeding 900W) | |
|  | | 自動スイッチ（温度過昇防止装置として用いられるものを除く。） (Temperature limiter (excluding those used for thermal cutout.)) | | (1) あるもの (With temperature limiter)  (2) ないもの (Without temperature limiter) | |
|  | | 自動スイッチの動作温度の設定 (Temperature limiter operating temperature setting) | | (1) 固定しているもの (Fixed)  (2) 可変のもの (Adjustable) | |
|  | | 自動スイッチの動作温度（動作温度が可変のものにあつては、その最高の温度をいう。） (Temperature limiter operating temperature (in the case of switches with adjustable operating temperature, the maximum temperature.)) | | (1) 80℃以下のもの (80℃ or less)  (2) 80℃を超え100℃以下のもの (Exceeding 80℃, and less than or equal to 100℃)  (3) 100℃を超え120℃以下のもの (Exceeding 100℃, and less than or equal to 120℃)  (4) 120℃を超え140℃以下のもの (Exceeding 120℃, and less than or equal to 140℃)  (5) 140℃を超え160℃以下のもの (Exceeding 140℃, and less than or equal to 160℃)  (6) 160℃を超え180℃以下のもの (Exceeding 160℃, and less than or equal to 180℃)  (7) 180℃を超え200℃以下のもの (Exceeding 180℃, and less than or equal to 200℃)  (8) 200℃を超え220℃以下のもの (Exceeding 200℃, and less than or equal to 220℃)  (9) 220℃を超え240℃以下のもの (Exceeding 220℃, and less than or equal to 240℃)  (10) 240℃を超え260℃以下のもの (Exceeding 240℃, and less than or equal to 260℃)  (11) 260℃を超え280℃以下のもの (Exceeding 260℃, and less than or equal to 280℃)  (12) 280℃を超え300℃以下のもの (Exceeding 280℃, and less than or equal to 300℃)  (13) 300℃を超えるもの (Exceeding 300℃) | |
|  | | 器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。） (Body switch (limited to those used for turning the main circuit on and off, and excluding temperature limiters and thermostats.)) | | (1) あるもの (With body switch)  (2) ないもの (Without body switch) | |
|  | | 器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch) | | (1) タンブラー式のもの (Tumbler type)  (2) 押しボタン式のもの (Push button type)  (3) ロータリー式のもの (Rotary type)  (4) 引きひも式のもの (Pull cord type)  (5) 電磁式のもの (Electromagnetic type)  (6) その他のもの (Others) | |
|  | | 器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact materials) | | (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy)  (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 変圧器 (Transformer) | | (1) あるもの (With transformer)  (2) ないもの (Without transformer) | |
|  | | 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | | (1) Ａ種のもの (Class A)  (2) Ｅ種のもの (Class E)  (3) Ｂ種のもの (Class B)  (4) Ｆ種のもの (Class F)  (5) Ｈ種のもの (Class H)  (6) その他のもの (Others) | |
|  | | 種類 (Type) | | (1) 手持ち型のもの (Handheld type)  (2) 卓上型又は床上型のもの (Tabletop type or floor type)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections) | | (1) 直付けのもの (Fixed to the appliance)  (2) 接続器利用のもの (Coupling device) | |
|  | | 電線巻取機構 (Cord reel) | | (1) あるもの (With cord reel)  (2) ないもの (Without cord reel) | |
|  | | 二重絶縁 (Double insulation) | | (1) 施してあるもの (With double insulation)  (2) 施してないもの (Without double insulation) | |