|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | カットアウト (Cutout) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格電流 (Rated current) | | (1) 15Ａ以下のもの (15A or less)  (2) 15Ａを超え30Ａ以下のもの (Exceeding 15A, and less than or equal to 30A)  (3) 30Ａを超え60Ａ以下のもの (Exceeding 30A, and less than or equal to 60A)  (4) 60Ａを超えるもの (Exceeding 60A) | |
|  | | 極 (Poles) | | (1) 単極のもの (Single pole)  (2) ２極のもの (Two poles)  (3) 単相３線用で３極のもの (Three poles for single phase, three wire use)  (4) その他のもの (Others) | |
|  | | 接続する電線の種類 (Type of cable or cord to be connected) | | (1) 銅のもの (Copper)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 取付けヒューズの種類 (Type of attached fuse) | | (1) つめ付ヒューズのもの (Link fuse)  (2) 栓形ヒューズのもの (Plug fuse)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 外郭の材料 (Outer case materials) | | (1) 金属のもの (Metal)  (2) 磁器のもの (Ceramic)  (3) 合成樹脂のもの (Plastic)  (4) その他のもの (Others) | |
|  | | 定格遮断電流（非包装ヒューズを取り付けるものの場合に限る。） (Rated breaking capacity (limited to cutout with attached non enclosed fuses.)) | | (1) 1,000Ａ以下のもの (1,000A or less)  (2) 1,000Ａを超え1,500Ａ以下のもの (Exceeding 1,000A, and less than or equal to 1,500A)  (3) 1,500Ａを超え2,500Ａ以下のもの (Exceeding 1,500A, and less than or equal to 2,500A)  (4) 2,500Ａを超え5,000Ａ以下のもの (Exceeding 2,500A, and less than or equal to 5,000A)  (5) 5,000Ａを超え7,500Ａ以下のもの (Exceeding 5,000A, and less than or equal to 7,500A)  (6) 7,500Ａを超え10,000Ａ以下のもの (Exceeding 7,500A, and less than or equal to 10,000A)  (7) 10,000Ａを超え15,000Ａ以下のもの (Exceeding 10,000A, and less than or equal to 15,000A)  (8) 15,000Ａを超え20,000Ａ以下のもの (Exceeding 15,000A, and less than or equal to 20,000A)  (9) 20,000Ａを超え25,000Ａ以下のもの (Exceeding 20,000A, and less than or equal to 25,000A)  (10) 25,000Ａを超え30,000Ａ以下のもの (Exceeding 25,000A, and less than or equal to 30,000A)  (11) 30,000Ａを超えるもの (Exceeding 30,000A) | |