|  |

| **型式の区分** (Type Classification) |
| --- |

 |
| --- | --- | --- |
|  | **特 定 電 気 用 品 名**(Name of Specified Electrical Appliance and Material) | **:** | 蛍光灯用スターターソケット (Fluorescent starter holders) |
|  | **要　素** (Factor) | **区　分** (Classification) |
|  | 定格電圧 (Rated voltage) | [ ]  (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)[ ]  (2) 125Ｖを超え300Ｖ以下のもの (Exceeding 125V, and less than or equal to 300V)[ ]  (3) 300Ｖを超え600Ｖ以下のもの (Exceeding 300V, and less than or equal to 600V)[ ]  (4) 600Ｖを超えるもの (Exceeding 600V) |
|  | 定格電流 (Rated current) | [ ]  (1) １Ａ以下のもの (1A or less)[ ]  (2) １Ａを超え３Ａ以下のもの (Exceeding 1A, and less than or equal to 3A)[ ]  (3) ３Ａを超えるもの (Exceeding 3A) |
|  | 受金の脚数（蛍光灯用ソケットの場合に限る。） (Number of holder contact blades (limited to fluorescent lampholders.)) | -- |
|  | 接触の方式（蛍光灯用ソケットの場合に限る。） (Contact method (limited to fluorescent lampholders.)) | -- |
|  | 受金の大きさ（蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。） (Size of holder contact (limited to fluorescent starter holders.)) | [ ]  (1) 公称直径17㎜以下のもの (Normal diameter 17mm or less)[ ]  (2) 公称直径17㎜を超えるもの (Normal diameter exceeding 17mm) |
|  | 受金の種類（蛍光灯用スターターソケットの場合に限る。） (Type of holder contact (limited to fluorescent starter holders.)) | [ ]  (1) ねじ込み型のもの (Screw in type)[ ]  (2) 差込みスワン型のもの (Push in swan shape type)[ ]  (3) 引掛けスワン型のもの (Hookup swan shape type)[ ]  (4) その他のもの (Others) |
|  | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | [ ]  (1) 磁器のもの (Ceramic)[ ]  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 防水構造 (Type of waterproof) | [ ]  (1) 防雨型のもの (Rainproof type)[ ]  (2) 防浸型のもの (Immersion proof type)[ ]  (3) 非防水型のもの (Non-waterproof type) |