|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | 電子応用機械器具用変圧器 (Electronic appliance transformers) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格１次電圧 (Rated primary voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格２次電圧 (Rated secondary voltage) | | (1) 25Ｖ以下のもの (25V or less)  (2) 25Ｖを超え50Ｖ以下のもの (Exceeding 25V, and less than or equal to 50V)  (3) 50Ｖを超え100Ｖ以下のもの (Exceeding 50V, and less than or equal to 100V)  (4) 100Ｖを超え200Ｖ以下のもの (Exceeding 100V, and less than or equal to 200V)  (5) 200Ｖを超えるもの (Exceeding 200V) | |
|  | | 定格容量 (Rated capacity) | | (1) 20VA以下のもの (20VA or less)  (2) 20VAを超え50VA以下のもの (Exceeding 20VA, and less than or equal to 50VA)  (3) 50VAを超え100VA以下のもの (Exceeding 50VA, and less than or equal to 100VA)  (4) 100VAを超えるもの (Exceeding 100VA) | |
|  | | 定格周波数 (Rated frequency) | | (1) 50Hzのもの (50Hz)  (2) 60Hzのもの (60Hz) | |
|  | | 回路の保護機構 (Circuit protection device) | | (1) あるもの (With circuit protection device)  (2) ないもの (Without circuit protection device) | |
|  | | １次巻線及び２次巻線の結合の方式 (Method of linking primary winding and secondary winding) | | (1) 単巻型のもの (Single winding type)  (2) 絶縁型のもの (Insulated type) | |
|  | | 巻線の絶縁の種類 (Winding insulation class) | | (1) Ａ種のもの (Class A)  (2) Ｅ種のもの (Class E)  (3) Ｂ種のもの (Class B)  (4) Ｆ種のもの (Class F)  (5) Ｈ種のもの (Class H)  (6) その他のもの (Others) | |