|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | オゾン発生器用安定器 (Ballasts for ozonizer) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格１次電圧 (Rated primary voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超え230Ｖ以下のもの (Exceeding 125V, and less than or equal to 230V)  (3) 230Ｖを超えるもの (Exceeding 230V) | |
|  | | 定格２次電圧（50-60Hz以外のものの場合にあつては尖頭電圧） (Rated secondary voltage (peak voltage in the case of items other than 50-60 Hz)) | | (1) １kV以下のもの (1kV or less)  (2) １kVを超え３kV以下のもの (Exceeding 1kV, and less than or equal to 3kV)  (3) ３kVを超え６kV以下のもの (Exceeding 3kV, and less than or equal to 6kV)  (4) ６kVを超え９kV以下のもの (Exceeding 6kV, and less than or equal to 9kV)  (5) ９kVを超え12kV以下のもの (Exceeding 9kV, and less than or equal to 12kV)  (6) 12kVを超えるもの (Exceeding 12kV) | |
|  | | ２次側の出力の方式 (Method of secondary output) | | (1) 高周波のもの (High frequency)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 定格２次短絡電流 (Rated secondary short-circuit current) | | (1) 25mA以下のもの (25mA or less)  (2) 25mAを超え35mA以下のもの (Exceeding 25mA, and less than or equal to 35mA)  (3) 35mAを超えるもの (Exceeding 35mA) | |
|  | | 定格周波数 (Rated frequency) | | (1) 50Hzのもの (50Hz)  (2) 60Hzのもの (60Hz) | |
|  | | 力率改善用のコンデンサー (Power factor correction capacitors) | | (1) あるもの (With capacitors)  (2) ないもの (Without capacitors) | |
|  | | 力率改善用の巻線 (Power factor correction winding) | | (1) あるもの (With windings)  (2) ないもの (Without windings) | |
|  | | 充てん物の種類 (Type of filler material) | | (1) 絶縁コンパウンドのもの (Insulating compound)  (2) 熱可塑性樹脂のもの (Thermoplastic resin)  (3) 熱硬化性樹脂のもの (Thermosetting resin)  (4) その他のもの (Others) | |
|  | | ２次側の絶縁ブッシングの材料 (Insulation bushing materials on secondary side) | | (1) 磁器のもの (Ceramic)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 回路の保護機構 (Circuit protection device) | | (1) あるもの (With circuit protection device)  (2) ないもの (Without circuit protection device) | |
|  | | 巻線の絶縁の種類 (Winding insulation class) | | (1) Ａ種のもの (Class A)  (2) Ｅ種のもの (Class E)  (3) Ｂ種のもの (Class B)  (4) Ｆ種のもの (Class F)  (5) Ｈ種のもの (Class H)  (6) その他のもの (Others) | |