|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | 電気浴器用電源装置 (Power supply units for electric bath) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格周波数 (Rated frequency) | | (1) 50Hzのもの (50Hz)  (2) 60Hzのもの (60Hz) | |
|  | | 定格時間 (Rated time) | | (1) 短時間定格のもの (Short time rated)  (2) 連続定格のもの (Continuous rated) | |
|  | | インダクションコイル (Induction coil) | | (1) あるもの (With induction coil)  (2) ないもの (Without induction coil) | |
|  | | 器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。） (Body switch (limited to those used for turning the main circuit on and off, and excluding temperature limiters and thermostats.)) | | (1) あるもの (With body switch)  (2) ないもの (Without body switch) | |
|  | | 器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch) | | (1) タンブラー式のもの (Tumbler type)  (2) 押しボタン式のもの (Push button type)  (3) ロータリー式のもの (Rotary type)  (4) 引きひも式のもの (Pull cord type)  (5) 電磁式のもの (Electromagnetic type)  (6) その他のもの (Others) | |
|  | | 器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact materials) | | (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy)  (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or coper alloy)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | | (1) Ａ種のもの (Class A)  (2) Ｅ種のもの (Class E)  (3) Ｂ種のもの (Class B)  (4) Ｆ種のもの (Class F)  (5) Ｈ種のもの (Class H)  (6) その他のもの (Others) | |
|  | | 電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections) | | (1) 直付けのもの (Fixed to the appliance)  (2) 接続器利用のもの (Coupling device) | |