|  |

| **型式の区分** (Type Classification) |
| --- |

 |
| --- | --- | --- |
|  | **特 定 電 気 用 品 名**(Name of Specified Electrical Appliance and Material) | **:** | 電気浴器用電源装置 (Power supply units for electric bath) |
|  | **要　素** (Factor) | **区　分** (Classification) |
|  | 定格周波数 (Rated frequency) | [ ]  (1) 50Hzのもの (50Hz)[ ]  (2) 60Hzのもの (60Hz) |
|  | 定格時間 (Rated time) | [ ]  (1) 短時間定格のもの (Short time rated)[ ]  (2) 連続定格のもの (Continuous rated) |
|  | インダクションコイル (Induction coil) | [ ]  (1) あるもの (With induction coil)[ ]  (2) ないもの (Without induction coil) |
|  | 器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。） (Body switch (limited to those used for turning the main circuit on and off, and excluding temperature limiters and thermostats.)) | [ ]  (1) あるもの (With body switch)[ ]  (2) ないもの (Without body switch) |
|  | 器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch) | [ ]  (1) タンブラー式のもの (Tumbler type)[ ]  (2) 押しボタン式のもの (Push button type)[ ]  (3) ロータリー式のもの (Rotary type)[ ]  (4) 引きひも式のもの (Pull cord type)[ ]  (5) 電磁式のもの (Electromagnetic type)[ ]  (6) その他のもの (Others) |
|  | 器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact materials) | [ ]  (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy)[ ]  (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or coper alloy)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | [ ]  (1) Ａ種のもの (Class A)[ ]  (2) Ｅ種のもの (Class E)[ ]  (3) Ｂ種のもの (Class B)[ ]  (4) Ｆ種のもの (Class F)[ ]  (5) Ｈ種のもの (Class H)[ ]  (6) その他のもの (Others) |
|  | 電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections) | [ ]  (1) 直付けのもの (Fixed to the appliance)[ ]  (2) 接続器利用のもの (Coupling device) |