|  |

| **型式の区分** (Type Classification) |
| --- |

 |
| --- | --- | --- |
|  | **特 定 電 気 用 品 名**(Name of Specified Electrical Appliance and Material) | **:** | キーレスソケット (Keyless sockets) |
|  | **要　素** (Factor) | **区　分** (Classification) |
|  | 定格電圧 (Rated voltage) | [ ]  (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)[ ]  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) |
|  | 定格電流 (Rated current) | [ ]  (1) １Ａ以下のもの (1A or less)[ ]  (2) １Ａを超え３Ａ以下のもの (Exceeding 1A, and less than or equal to 3A)[ ]  (3) ３Ａを超え７Ａ以下のもの (Exceeding 3A, and less than or equal to 7A)[ ]  (4) ７Ａを超え10Ａ以下のもの (Exceeding 7A, and less than or equal to 10A)[ ]  (5) 10Ａを超えるもの (Exceeding 10A) |
|  | 受金の大きさ (Size of holder contact) | [ ]  (1) 公称直径26㎜未満のもの (Normal diameter of less than 26mm)[ ]  (2) 公称直径26㎜のもの (Normal diameter of 26mm)[ ]  (3) 公称直径26㎜を超えるもの (Normal diameter exceeding 26mm) |
|  | 受金の種類 (Type of holder contact) | [ ]  (1) ねじ込み型のもの (Screw in type)[ ]  (2) 引掛け型のもの (Hook up type)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | [ ]  (1) 磁器のもの (Ceramic)[ ]  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 外郭の材料 (Outer case materials) | [ ]  (1) 金属のもの (Metal)[ ]  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 口出し線 (Lead wire) | [ ]  (1) あるもの (With lead wire)[ ]  (2) ないもの (Without lead wire) |
|  | 差込み口 (Plug-in receptacle) | [ ]  (1) あるもの (With plug-in receptacle)[ ]  (2) ないもの (Without plug-in receptacle) |