|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | ジョイントボックス (Joint boxes) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格電流 (Rated current) | | (1) ７Ａ以下のもの (7A or less)  (2) ７Ａを超え15Ａ以下のもの (Exceeding 7A, and less than or equal to 15A)  (3) 15Ａを超えるもの (Exceeding 15A) | |
|  | | 端子（電線が接続されている端子を除く。）の数 (Number of terminals (except those wired ones)) | | (1) ３以下のもの (Three or less)  (2) ４のもの (Four)  (3) ５以上のもの (Five or more) | |
|  | | 接続する電線の種類 (Type of cable or cord to be connected) | | (1) 平形導体のものであつて銅のもの (Flat copper conductor)  (2) 平形導体以外のものであつて銅のもの (Copper excluding flat conductor)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | | (1) 磁器のもの (Ceramic)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 外郭の材料 (Outer case materials) | | (1) 金属のもの (Metal)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 防水構造 (Type of waterproof) | | (1) 防雨型のもの (Rainproof type)  (2) 防浸型のもの (Immersion proof type)  (3) 非防水型のもの (Non-waterproof type) | |