|  |

| **型式の区分** (Type Classification) |
| --- |

 |
| --- | --- | --- |
|  | **特 定 電 気 用 品 名**(Name of Specified Electrical Appliance and Material) | **:** | ジョイントボックス (Joint boxes) |
|  | **要　素** (Factor) | **区　分** (Classification) |
|  | 定格電圧 (Rated voltage) | [ ]  (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)[ ]  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) |
|  | 定格電流 (Rated current) | [ ]  (1) ７Ａ以下のもの (7A or less)[ ]  (2) ７Ａを超え15Ａ以下のもの (Exceeding 7A, and less than or equal to 15A)[ ]  (3) 15Ａを超えるもの (Exceeding 15A) |
|  | 端子（電線が接続されている端子を除く。）の数 (Number of terminals (except those wired ones)) | [ ]  (1) ３以下のもの (Three or less)[ ]  (2) ４のもの (Four)[ ]  (3) ５以上のもの (Five or more) |
|  | 接続する電線の種類 (Type of cable or cord to be connected) | [ ]  (1) 平形導体のものであつて銅のもの (Flat copper conductor)[ ]  (2) 平形導体以外のものであつて銅のもの (Copper excluding flat conductor)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | [ ]  (1) 磁器のもの (Ceramic)[ ]  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 外郭の材料 (Outer case materials) | [ ]  (1) 金属のもの (Metal)[ ]  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 防水構造 (Type of waterproof) | [ ]  (1) 防雨型のもの (Rainproof type)[ ]  (2) 防浸型のもの (Immersion proof type)[ ]  (3) 非防水型のもの (Non-waterproof type) |