|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | 磁気治療器 (Magnetic therapeutic appliances) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格容量 (Rated input) | | (1) ５VA以下のもの (5VA or less)  (2) ５VAを超え10VA以下のもの (Exceeding 5VA, and less than or equal to 10VA)  (3) 10VAを超え20VA以下のもの (Exceeding 10VA, and less than or equal to 20VA)  (4) 20VAを超え30VA以下のもの (Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA)  (5) 30VAを超え40VA以下のもの (Exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA)  (6) 40VAを超え50VA以下のもの (Exceeding 40VA, and less than or equal to 50VA)  (7) 50VAを超え60VA以下のもの (Exceeding 50VA, and less than or equal to 60VA)  (8) 60VAを超え70VA以下のもの (Exceeding 60VA, and less than or equal to 70VA)  (9) 70VAを超え80VA以下のもの (Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA)  (10) 80VAを超えるもの (Exceeding 80VA) | |
|  | | 定格周波数 (Rated frequency) | | (1) 50Hzのもの (50Hz)  (2) 60Hzのもの (60Hz) | |
|  | | 磁力の調節 (Adjustment of magnetic force) | | (1) できるもの (Adjustable)  (2) できないもの (Not adjustable) | |
|  | | 巻線の絶縁の種類 (Winding insulation class) | | (1) Ａ種のもの (Class A)  (2) Ｅ種のもの (Class E)  (3) Ｂ種のもの (Class B)  (4) Ｆ種のもの (Class F)  (5) Ｈ種のもの (Class H)  (6) その他のもの (Others) | |
|  | | 外郭の材料 (Outer case materials) | | (1) 金属のもの (Metal)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 絶縁性充てん物 (Insulation filler) | | (1) あるもの (With insulation filler)  (2) ないもの (Without insulation filler) | |
|  | | 器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。） (Body switch (limited to those used for turning the main circuit on and off, and excluding temperature limiters and thermostats.)) | | (1) あるもの (With body switch)  (2) ないもの (Without body switch) | |
|  | | 器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch) | | (1) タンブラー式のもの (Tumbler type)  (2) 押しボタン式のもの (Push button type)  (3) ロータリー式のもの (Rotary type)  (4) 引きひも式のもの (Pull cord type)  (5) 電磁式のもの (Electromagnetic type)  (6) その他のもの (Others) | |
|  | | 器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact materials) | | (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy)  (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections) | | (1) 直付けのもの (Fixed to the appliance)  (2) 接続器利用のもの (Coupling device) | |
|  | | 二重絶縁 (Double insulation) | | (1) 施してあるもの (With double insulation)  (2) 施してないもの (Without double insulation) | |